{vxbW83627dhgDrvRegister} {register template sensor driver} {<b( class="routine")?>vxbW83627dhgDrvRegister\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#vxbW83627dhgDrvRegister" class="routine">vxbW83627dhgDrvRegister(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgInstInit} {first level initialization routine of sensor device} {<b( class="routine")?>W83627dhgInstInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgInstInit" class="routine">W83627dhgInstInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgInstInit2} {second level initialization routine of sensor device} {<b( class="routine")?>W83627dhgInstInit2\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgInstInit2" class="routine">W83627dhgInstInit2(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgInstConnect} {third level initialization routine of sensor device} {<b( class="routine")?>W83627dhgInstConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgInstConnect" class="routine">W83627dhgInstConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgShow} {show routine} {<b( class="routine")?>W83627dhgShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgShow" class="routine">W83627dhgShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgTempGet} {retrieve the value of the current temperature} {<b( class="routine")?>W83627dhgTempGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgTempGet" class="routine">W83627dhgTempGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgTempGetMax} {retrieve the maximum value of the temperature} {<b( class="routine")?>W83627dhgTempGetMax\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgTempGetMax" class="routine">W83627dhgTempGetMax(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgTempHyst} {retrieve temperature sensor hysteresis values} {<b( class="routine")?>W83627dhgTempHyst\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgTempHyst" class="routine">W83627dhgTempHyst(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgVoltageGet} {retrieve voltage values} {<b( class="routine")?>W83627dhgVoltageGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgVoltageGet" class="routine">W83627dhgVoltageGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgFanGet} {retrieve fan values} {<b( class="routine")?>W83627dhgFanGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgFanGet" class="routine">W83627dhgFanGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgSetFanSpeed} {set fan speed value} {<b( class="routine")?>W83627dhgSetFanSpeed\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgSetFanSpeed" class="routine">W83627dhgSetFanSpeed(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgIODirGet} {retrieve GPIO direction settings} {<b( class="routine")?>W83627dhgIODirGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgIODirGet" class="routine">W83627dhgIODirGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgIODir} {set GPIO direction} {<b( class="routine")?>W83627dhgIODir\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgIODir" class="routine">W83627dhgIODir(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgIOPinsGet} {retrieve state of IO pins} {<b( class="routine")?>W83627dhgIOPinsGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgIOPinsGet" class="routine">W83627dhgIOPinsGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgIOPins} {set state of output IO pins} {<b( class="routine")?>W83627dhgIOPins\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgIOPins" class="routine">W83627dhgIOPins(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgIOEdgeDetectGet} {Check edge event} {<b( class="routine")?>W83627dhgIOEdgeDetectGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgIOEdgeDetectGet" class="routine">W83627dhgIOEdgeDetectGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgIOTrigger} {Update trigger &amp; and input filter settings} {<b( class="routine")?>W83627dhgIOTrigger\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgIOTrigger" class="routine">W83627dhgIOTrigger(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgIOTriggerGet} {Get trigger &amp; and input filter settings} {<b( class="routine")?>W83627dhgIOTriggerGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgIOTriggerGet" class="routine">W83627dhgIOTriggerGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgIOInvert} {Set invertion for IO pins} {<b( class="routine")?>W83627dhgIOInvert\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgIOInvert" class="routine">W83627dhgIOInvert(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{W83627dhgIOInvertGet} {Get invertion for IO pins} {<b( class="routine")?>W83627dhgIOInvertGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbW83627dhgK.html#W83627dhgIOInvertGet" class="routine">W83627dhgIOInvertGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
