{halRegister} {register hal driver} {<b( class="routine")?>halRegister\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./halK.html#halRegister" class="routine">halRegister(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{halInstInit} {first level initialization routine} {<b( class="routine")?>halInstInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./halK.html#halInstInit" class="routine">halInstInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{halInstInit2} {second level initialization routine of timer device} {<b( class="routine")?>halInstInit2\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./halK.html#halInstInit2" class="routine">halInstInit2(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{halInstConnect} {third level initialization routine of timer device} {<b( class="routine")?>halInstConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./halK.html#halInstConnect" class="routine">halInstConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{halDrvCtrlShow} {show routine} {<b( class="routine")?>halDrvCtrlShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./halK.html#halDrvCtrlShow" class="routine">halDrvCtrlShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{vxbusHalBoardInfoGet} {method to retrieve the board info} {<b( class="routine")?>vxbusHalBoardInfoGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./halK.html#vxbusHalBoardInfoGet" class="routine">vxbusHalBoardInfoGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{halBoardInfoGet} {retrieve the board info} {<b( class="routine")?>halBoardInfoGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./halK.html#halBoardInfoGet" class="routine">halBoardInfoGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{halBoardInfoShow} {print the board info} {<b( class="routine")?>halBoardInfoShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./halK.html#halBoardInfoShow" class="routine">halBoardInfoShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{halTopMemGet} {get the top of the memory } {<b( class="routine")?>halTopMemGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./halK.html#halTopMemGet" class="routine">halTopMemGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
{find_freq_from_fid} {get the CPU frequency  } {<b( class="routine")?>find_freq_from_fid\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./halK.html#find_freq_from_fid" class="routine">find_freq_from_fid(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_kt690} {}
