{vxbMc146818RtcDrvRegister} {registers the driver for MC146818 RTC} {<b( class="routine")?>vxbMc146818RtcDrvRegister\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbMC146818RtcK.html#vxbMc146818RtcDrvRegister" class="routine">vxbMc146818RtcDrvRegister(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_ktq45} {}
{mc146818RtcInstInit} {first level initialization routine of the RTC} {<b( class="routine")?>mc146818RtcInstInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbMC146818RtcK.html#mc146818RtcInstInit" class="routine">mc146818RtcInstInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_ktq45} {}
{mc146818RtcInstInit2} {second level initialization routine of the RTC} {<b( class="routine")?>mc146818RtcInstInit2\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbMC146818RtcK.html#mc146818RtcInstInit2" class="routine">mc146818RtcInstInit2(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_ktq45} {}
{mc146818RtcInstConnect} {third level initialization routine of the RTC} {<b( class="routine")?>mc146818RtcInstConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbMC146818RtcK.html#mc146818RtcInstConnect" class="routine">mc146818RtcInstConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_ktq45} {}
{mc146818RtcTimeGet} {retrieve the current date and time} {<b( class="routine")?>mc146818RtcTimeGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbMC146818RtcK.html#mc146818RtcTimeGet" class="routine">mc146818RtcTimeGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_ktq45} {}
{mc146818RtcTimeSet} {Set the current date and time} {<b( class="routine")?>mc146818RtcTimeSet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./vxbMC146818RtcK.html#mc146818RtcTimeSet" class="routine">mc146818RtcTimeSet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_ktq45} {}
