{sysNvRamGet} {get the contents of non-volatile RAM} {<b( class="routine")?>sysNvRamGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysNvRamGet" class="routine">sysNvRamGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysNvRamSet} {write to non-volatile RAM} {<b( class="routine")?>sysNvRamSet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysNvRamSet" class="routine">sysNvRamSet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysLocalToBusAdrs} {convert a local address to a bus address} {<b( class="routine")?>sysLocalToBusAdrs\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysLocalToBusAdrs" class="routine">sysLocalToBusAdrs(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysBusToLocalAdrs} {convert a bus address to a local address} {<b( class="routine")?>sysBusToLocalAdrs\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysBusToLocalAdrs" class="routine">sysBusToLocalAdrs(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysBusIntAck} {acknowledge a bus interrupt} {<b( class="routine")?>sysBusIntAck\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysBusIntAck" class="routine">sysBusIntAck(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysBusIntGen} {generate a bus interrupt} {<b( class="routine")?>sysBusIntGen\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysBusIntGen" class="routine">sysBusIntGen(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysMailboxConnect} {connect a routine to the mailbox interrupt} {<b( class="routine")?>sysMailboxConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysMailboxConnect" class="routine">sysMailboxConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysMailboxEnable} {enable the mailbox interrupt} {<b( class="routine")?>sysMailboxEnable\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysMailboxEnable" class="routine">sysMailboxEnable(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysBusTas} {test and set a location across the bus} {<b( class="routine")?>sysBusTas\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysBusTas" class="routine">sysBusTas(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{i8259Init} {initialize the PIC} {<b( class="routine")?>i8259Init\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#i8259Init" class="routine">i8259Init(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{i8259IntBoiEem} {issue EOI before the IRQ0 interrupt handler} {<b( class="routine")?>i8259IntBoiEem\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#i8259IntBoiEem" class="routine">i8259IntBoiEem(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{i8259IntBoiSmm} {enable Special Mask Mode before the IRQ0 interrupt handler} {<b( class="routine")?>i8259IntBoiSmm\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#i8259IntBoiSmm" class="routine">i8259IntBoiSmm(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{i8259IntBoi} {detect whether it is spurious interrupt or not} {<b( class="routine")?>i8259IntBoi\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#i8259IntBoi" class="routine">i8259IntBoi(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{i8259IntEoiSmm} {disable Special Mask Mode with EOI signal to the master PIC} {<b( class="routine")?>i8259IntEoiSmm\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#i8259IntEoiSmm" class="routine">i8259IntEoiSmm(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{i8259IntEoiMaster} {send EOI(end of interrupt) signal to the master PIC.} {<b( class="routine")?>i8259IntEoiMaster\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#i8259IntEoiMaster" class="routine">i8259IntEoiMaster(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{i8259IntEoiSlave} {send EOI(end of interrupt) signal to the slave PIC.} {<b( class="routine")?>i8259IntEoiSlave\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#i8259IntEoiSlave" class="routine">i8259IntEoiSlave(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{i8259IntEoiSlaveNfnm} {send EOI(end of interrupt) signal to the slave PIC.} {<b( class="routine")?>i8259IntEoiSlaveNfnm\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#i8259IntEoiSlaveNfnm" class="routine">i8259IntEoiSlaveNfnm(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{i8259IntEoiSlaveSfnm} {send EOI(end of interrupt) signal to the slave PIC.} {<b( class="routine")?>i8259IntEoiSlaveSfnm\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#i8259IntEoiSlaveSfnm" class="routine">i8259IntEoiSlaveSfnm(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysClkInt} {interrupt level processing for system clock} {<b( class="routine")?>sysClkInt\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysClkInt" class="routine">sysClkInt(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysClkConnect} {connect a routine to the system clock interrupt} {<b( class="routine")?>sysClkConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysClkConnect" class="routine">sysClkConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysClkDisable} {turn off system clock interrupts} {<b( class="routine")?>sysClkDisable\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysClkDisable" class="routine">sysClkDisable(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysClkEnable} {turn on system clock interrupts} {<b( class="routine")?>sysClkEnable\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysClkEnable" class="routine">sysClkEnable(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysClkRateGet} {get the system clock rate} {<b( class="routine")?>sysClkRateGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysClkRateGet" class="routine">sysClkRateGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysClkRateSet} {set the system clock rate} {<b( class="routine")?>sysClkRateSet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysClkRateSet" class="routine">sysClkRateSet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysAuxClkInt} {handle an auxiliary clock interrupt} {<b( class="routine")?>sysAuxClkInt\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysAuxClkInt" class="routine">sysAuxClkInt(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysAuxClkConnect} {connect a routine to the auxiliary clock interrupt} {<b( class="routine")?>sysAuxClkConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysAuxClkConnect" class="routine">sysAuxClkConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysAuxClkDisable} {turn off auxiliary clock interrupts} {<b( class="routine")?>sysAuxClkDisable\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysAuxClkDisable" class="routine">sysAuxClkDisable(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysAuxClkEnable} {turn on auxiliary clock interrupts} {<b( class="routine")?>sysAuxClkEnable\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysAuxClkEnable" class="routine">sysAuxClkEnable(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysAuxClkRateGet} {get the auxiliary clock rate} {<b( class="routine")?>sysAuxClkRateGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysAuxClkRateGet" class="routine">sysAuxClkRateGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysAuxClkRateSet} {set the auxiliary clock rate} {<b( class="routine")?>sysAuxClkRateSet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysAuxClkRateSet" class="routine">sysAuxClkRateSet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysPciCfgInit} {pci configuration and initialization} {<b( class="routine")?>sysPciCfgInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysPciCfgInit" class="routine">sysPciCfgInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigLibInit} {initialize the configuration access-method and addresses} {<b( class="routine")?>pciConfigLibInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigLibInit" class="routine">pciConfigLibInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciFindDevice} {find the nth device with the given device &amp; vendor ID} {<b( class="routine")?>pciFindDevice\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciFindDevice" class="routine">pciFindDevice(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciFindClass} {find the nth occurrence of a device by PCI class code.} {<b( class="routine")?>pciFindClass\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciFindClass" class="routine">pciFindClass(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciDevConfig} {configure a device on a PCI bus} {<b( class="routine")?>pciDevConfig\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciDevConfig" class="routine">pciDevConfig(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigBdfPack} {pack parameters for the Configuration Address Register} {<b( class="routine")?>pciConfigBdfPack\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigBdfPack" class="routine">pciConfigBdfPack(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigExtCapFind} {find extended capability in ECP linked list} {<b( class="routine")?>pciConfigExtCapFind\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigExtCapFind" class="routine">pciConfigExtCapFind(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigInByte} {read one byte from the PCI configuration space} {<b( class="routine")?>pciConfigInByte\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigInByte" class="routine">pciConfigInByte(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigInWord} {read one word from the PCI configuration space} {<b( class="routine")?>pciConfigInWord\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigInWord" class="routine">pciConfigInWord(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigInLong} {read one longword from the PCI configuration space} {<b( class="routine")?>pciConfigInLong\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigInLong" class="routine">pciConfigInLong(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigOutByte} {write one byte to the PCI configuration space} {<b( class="routine")?>pciConfigOutByte\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigOutByte" class="routine">pciConfigOutByte(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigOutWord} {write one 16-bit word to the PCI configuration space} {<b( class="routine")?>pciConfigOutWord\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigOutWord" class="routine">pciConfigOutWord(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigOutLong} {write one longword to the PCI configuration space} {<b( class="routine")?>pciConfigOutLong\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigOutLong" class="routine">pciConfigOutLong(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigModifyLong} {Perform a masked longword register update} {<b( class="routine")?>pciConfigModifyLong\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigModifyLong" class="routine">pciConfigModifyLong(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigModifyWord} {Perform a masked longword register update} {<b( class="routine")?>pciConfigModifyWord\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigModifyWord" class="routine">pciConfigModifyWord(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigModifyByte} {Perform a masked longword register update} {<b( class="routine")?>pciConfigModifyByte\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigModifyByte" class="routine">pciConfigModifyByte(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciSpecialCycle} {generate a special cycle with a message} {<b( class="routine")?>pciSpecialCycle\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciSpecialCycle" class="routine">pciSpecialCycle(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigForeachFunc} {check condition on specified bus} {<b( class="routine")?>pciConfigForeachFunc\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigForeachFunc" class="routine">pciConfigForeachFunc(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConfigReset} {disable cards for warm boot} {<b( class="routine")?>pciConfigReset\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConfigReset" class="routine">pciConfigReset(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysPciIntInit} {PCI interrupt library init} {<b( class="routine")?>sysPciIntInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysPciIntInit" class="routine">sysPciIntInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysPciIvecToIrq} {get an IRQ(PIC or IOAPIC) number from vector address} {<b( class="routine")?>sysPciIvecToIrq\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysPciIvecToIrq" class="routine">sysPciIvecToIrq(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciIntLibInit} {initialize the <library>pciIntLib</library> module} {<b( class="routine")?>pciIntLibInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciIntLibInit" class="routine">pciIntLibInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciInt} {interrupt handler for shared PCI interrupt.} {<b( class="routine")?>pciInt\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciInt" class="routine">pciInt(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciIntConnect} {connect the interrupt handler to the PCI interrupt.} {<b( class="routine")?>pciIntConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciIntConnect" class="routine">pciIntConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciIntDisconnect} {disconnect the interrupt handler (OBSOLETE)} {<b( class="routine")?>pciIntDisconnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciIntDisconnect" class="routine">pciIntDisconnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciIntDisconnect2} {disconnect an interrupt handler from the PCI interrupt.} {<b( class="routine")?>pciIntDisconnect2\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciIntDisconnect2" class="routine">pciIntDisconnect2(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoConfigLibInit} {initialize PCI autoconfig library} {<b( class="routine")?>pciAutoConfigLibInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoConfigLibInit" class="routine">pciAutoConfigLibInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoCfg} {Automatically configure all nonexcluded PCI headers} {<b( class="routine")?>pciAutoCfg\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoCfg" class="routine">pciAutoCfg(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoCfgCtl} {set or get <library>pciAutoConfigLib</library> options} {<b( class="routine")?>pciAutoCfgCtl\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoCfgCtl" class="routine">pciAutoCfgCtl(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoDevReset} {quiesce a PCI device and reset all writeable status bits} {<b( class="routine")?>pciAutoDevReset\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoDevReset" class="routine">pciAutoDevReset(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoBusNumberSet} {set the primary, secondary, and subordinate bus number} {<b( class="routine")?>pciAutoBusNumberSet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoBusNumberSet" class="routine">pciAutoBusNumberSet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoFuncDisable} {disable a specific PCI function} {<b( class="routine")?>pciAutoFuncDisable\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoFuncDisable" class="routine">pciAutoFuncDisable(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoFuncEnable} {perform final configuration and enable a function} {<b( class="routine")?>pciAutoFuncEnable\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoFuncEnable" class="routine">pciAutoFuncEnable(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoGetNextClass} {find the next device of specific type from probe list} {<b( class="routine")?>pciAutoGetNextClass\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoGetNextClass" class="routine">pciAutoGetNextClass(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoRegConfig} {assign PCI space to a single PCI base address register} {<b( class="routine")?>pciAutoRegConfig\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoRegConfig" class="routine">pciAutoRegConfig(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoCardBusConfig} {set mem and I/O registers for a single PCI-Cardbus bridge} {<b( class="routine")?>pciAutoCardBusConfig\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoCardBusConfig" class="routine">pciAutoCardBusConfig(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoAddrAlign} {align a PCI address and check boundary conditions} {<b( class="routine")?>pciAutoAddrAlign\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoAddrAlign" class="routine">pciAutoAddrAlign(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciAutoConfig} {automatically configure all nonexcluded PCI headers (obsolete)} {<b( class="routine")?>pciAutoConfig\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciAutoConfig" class="routine">pciAutoConfig(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sys557PciInit} {initialize a 82557 PCI ethernet device} {<b( class="routine")?>sys557PciInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sys557PciInit" class="routine">sys557PciInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sys557Init} {prepare 82557 PCI ethernet device for initialization} {<b( class="routine")?>sys557Init\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sys557Init" class="routine">sys557Init(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sys557Show} {show 82557 PCI ethernet device configuration } {<b( class="routine")?>sys557Show\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sys557Show" class="routine">sys557Show(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hwMemLibInit} {initialize hardware memory allocation library} {<b( class="routine")?>hwMemLibInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hwMemLibInit" class="routine">hwMemLibInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hwMemPoolCreate} {create or add a memory pool for driver memory allocation} {<b( class="routine")?>hwMemPoolCreate\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hwMemPoolCreate" class="routine">hwMemPoolCreate(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hwMemAlloc} {allocate a buffer from the hardware memory pool} {<b( class="routine")?>hwMemAlloc\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hwMemAlloc" class="routine">hwMemAlloc(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hwMemFree} {return buffer to the hardware memory pool} {<b( class="routine")?>hwMemFree\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hwMemFree" class="routine">hwMemFree(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hwMemShow} {} {<b( class="routine")?>hwMemShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hwMemShow" class="routine">hwMemShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hwVMRInit} {initialize Virtual Memory Region} {<b( class="routine")?>hwVMRInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hwVMRInit" class="routine">hwVMRInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hwVMRAlloc} {allocate from Virtual Memory Region} {<b( class="routine")?>hwVMRAlloc\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hwVMRAlloc" class="routine">hwVMRAlloc(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hwVMRAddrGet} {get initial virtual address from Virtual Memory Region} {<b( class="routine")?>hwVMRAddrGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hwVMRAddrGet" class="routine">hwVMRAddrGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hwVMRDeActivate} {prevent future allocation from Virtual Memory Region} {<b( class="routine")?>hwVMRDeActivate\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hwVMRDeActivate" class="routine">hwVMRDeActivate(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hwVMRShow} {show virtual memory region usage} {<b( class="routine")?>hwVMRShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hwVMRShow" class="routine">hwVMRShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{ns16550sioRegister} {register ns16550 driver} {<b( class="routine")?>ns16550sioRegister\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#ns16550sioRegister" class="routine">ns16550sioRegister(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{ns16550DevProbe} {probe for device presence at specific address} {<b( class="routine")?>ns16550DevProbe\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#ns16550DevProbe" class="routine">ns16550DevProbe(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{ns16550DevInit} {initialize an NS16550 channel} {<b( class="routine")?>ns16550DevInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#ns16550DevInit" class="routine">ns16550DevInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{ns16550IntWr} {handle a transmitter interrupt} {<b( class="routine")?>ns16550IntWr\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#ns16550IntWr" class="routine">ns16550IntWr(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{ns16550IntRd} {handle a receiver interrupt} {<b( class="routine")?>ns16550IntRd\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#ns16550IntRd" class="routine">ns16550IntRd(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{ns16550IntEx} {miscellaneous interrupt processing} {<b( class="routine")?>ns16550IntEx\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#ns16550IntEx" class="routine">ns16550IntEx(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{ns16550Int} {interrupt level processing} {<b( class="routine")?>ns16550Int\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#ns16550Int" class="routine">ns16550Int(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hcfDeviceGet} {get the <constant>HCF_DEVICE</constant> pointer} {<b( class="routine")?>hcfDeviceGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hcfDeviceGet" class="routine">hcfDeviceGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{devResourceGet} {find vxBus resource} {<b( class="routine")?>devResourceGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#devResourceGet" class="routine">devResourceGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{devResourceIntrGet} {find vxBus interrupt resources} {<b( class="routine")?>devResourceIntrGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#devResourceIntrGet" class="routine">devResourceIntrGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hcfResourceShow} {show values for specified resource} {<b( class="routine")?>hcfResourceShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hcfResourceShow" class="routine">hcfResourceShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hcfResourceDevShow} {show the device and resource values} {<b( class="routine")?>hcfResourceDevShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hcfResourceDevShow" class="routine">hcfResourceDevShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hcfResourceAllShow} {show all devices and resource values} {<b( class="routine")?>hcfResourceAllShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hcfResourceAllShow" class="routine">hcfResourceAllShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbLibInit} {initialize vxBus library} {<b( class="routine")?>vxbLibInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbLibInit" class="routine">vxbLibInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbInit} {initialize vxBus} {<b( class="routine")?>vxbInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbInit" class="routine">vxbInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevInit} {second-pass initialization of devices} {<b( class="routine")?>vxbDevInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevInit" class="routine">vxbDevInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevConnect} {third-pass initialization of devices} {<b( class="routine")?>vxbDevConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevConnect" class="routine">vxbDevConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbLibError} {handle error conditions} {<b( class="routine")?>vxbLibError\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbLibError" class="routine">vxbLibError(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevRegister} {register a device driver} {<b( class="routine")?>vxbDevRegister\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevRegister" class="routine">vxbDevRegister(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDriverUnregister} {remove a device driver from the bus subsystem} {<b( class="routine")?>vxbDriverUnregister\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDriverUnregister" class="routine">vxbDriverUnregister(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbBusTypeRegister} {register a bus type} {<b( class="routine")?>vxbBusTypeRegister\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbBusTypeRegister" class="routine">vxbBusTypeRegister(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbBusTypeUnregister} {unregister a bus type} {<b( class="routine")?>vxbBusTypeUnregister\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbBusTypeUnregister" class="routine">vxbBusTypeUnregister(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDeviceAnnounce} {announce device discovery to bus subsystem} {<b( class="routine")?>vxbDeviceAnnounce\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDeviceAnnounce" class="routine">vxbDeviceAnnounce(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevRemovalAnnounce} {announce device removal to bus subsystem} {<b( class="routine")?>vxbDevRemovalAnnounce\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevRemovalAnnounce" class="routine">vxbDevRemovalAnnounce(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbBusAnnounce} {announce bus discovery to bus subsystem} {<b( class="routine")?>vxbBusAnnounce\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbBusAnnounce" class="routine">vxbBusAnnounce(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevParent} {find parent device} {<b( class="routine")?>vxbDevParent\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevParent" class="routine">vxbDevParent(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevPath} {trace from device to nexus} {<b( class="routine")?>vxbDevPath\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevPath" class="routine">vxbDevPath(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevMethodGet} {find entry point of method} {<b( class="routine")?>vxbDevMethodGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevMethodGet" class="routine">vxbDevMethodGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevIterate} {perform specified action for each device} {<b( class="routine")?>vxbDevIterate\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevIterate" class="routine">vxbDevIterate(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDeviceMethodRun} {run method on device } {<b( class="routine")?>vxbDeviceMethodRun\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDeviceMethodRun" class="routine">vxbDeviceMethodRun(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevMethodRun} {run method on devices} {<b( class="routine")?>vxbDevMethodRun\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevMethodRun" class="routine">vxbDevMethodRun(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbSubDevAction} {perform an action on all devs on bus controller} {<b( class="routine")?>vxbSubDevAction\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbSubDevAction" class="routine">vxbSubDevAction(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbResourceFind} {find and allocate a vxBus resource} {<b( class="routine")?>vxbResourceFind\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbResourceFind" class="routine">vxbResourceFind(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevError} {driver does not support specified functionality} {<b( class="routine")?>vxbDevError\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevError" class="routine">vxbDevError(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{nullDrv} {optional driver functionality not present} {<b( class="routine")?>nullDrv\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#nullDrv" class="routine">nullDrv(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{noDev} {optional driver functionality not present} {<b( class="routine")?>noDev\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#noDev" class="routine">noDev(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbBusTypeString} {retrieve bus type string} {<b( class="routine")?>vxbBusTypeString\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbBusTypeString" class="routine">vxbBusTypeString(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbMemAddrGet} {get address for device} {<b( class="routine")?>vxbMemAddrGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbMemAddrGet" class="routine">vxbMemAddrGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbAccessMethodGet} {find specific method for accessing device} {<b( class="routine")?>vxbAccessMethodGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbAccessMethodGet" class="routine">vxbAccessMethodGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbVolRegWrite} {volatile register writes} {<b( class="routine")?>vxbVolRegWrite\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbVolRegWrite" class="routine">vxbVolRegWrite(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbIntConnect} {connect device's interrupt} {<b( class="routine")?>vxbIntConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbIntConnect" class="routine">vxbIntConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbIntDisconnect} {disconnect device's interrupt} {<b( class="routine")?>vxbIntDisconnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbIntDisconnect" class="routine">vxbIntDisconnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbIntAcknowledge} {Acknowledge device's interrupt} {<b( class="routine")?>vxbIntAcknowledge\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbIntAcknowledge" class="routine">vxbIntAcknowledge(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbIntEnable} {Enable device's interrupt} {<b( class="routine")?>vxbIntEnable\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbIntEnable" class="routine">vxbIntEnable(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbIntDisable} {disable device's interrupt} {<b( class="routine")?>vxbIntDisable\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbIntDisable" class="routine">vxbIntDisable(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbIntVectorGet} {get device's interrupt vector} {<b( class="routine")?>vxbIntVectorGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbIntVectorGet" class="routine">vxbIntVectorGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevStructAlloc} {allocate <constant>VXB_DEVICE</constant> structure} {<b( class="routine")?>vxbDevStructAlloc\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevStructAlloc" class="routine">vxbDevStructAlloc(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevStructFree} {free <constant>VXB_DEVICE</constant> structure} {<b( class="routine")?>vxbDevStructFree\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevStructFree" class="routine">vxbDevStructFree(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbInstUnitSet} {set the unit number} {<b( class="routine")?>vxbInstUnitSet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbInstUnitSet" class="routine">vxbInstUnitSet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbInstUnitGet} {get the unit number} {<b( class="routine")?>vxbInstUnitGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbInstUnitGet" class="routine">vxbInstUnitGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxBusShow} {show vxBus subsystem} {<b( class="routine")?>vxBusShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxBusShow" class="routine">vxBusShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbBusListPrint} {Show bus topology} {<b( class="routine")?>vxbBusListPrint\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbBusListPrint" class="routine">vxbBusListPrint(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbTopoShow} {Show bus topology} {<b( class="routine")?>vxbTopoShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbTopoShow" class="routine">vxbTopoShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbPresStructShow} {Show bus information} {<b( class="routine")?>vxbPresStructShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbPresStructShow" class="routine">vxbPresStructShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevStructShow} {Show device information} {<b( class="routine")?>vxbDevStructShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevStructShow" class="routine">vxbDevStructShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevAccessShow} {Show bus access methods} {<b( class="routine")?>vxbDevAccessShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevAccessShow" class="routine">vxbDevAccessShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbDevPathShow} {Show bus hierarchy} {<b( class="routine")?>vxbDevPathShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbDevPathShow" class="routine">vxbDevPathShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archRegProbe} {probe a register on the device} {<b( class="routine")?>_archRegProbe\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archRegProbe" class="routine">_archRegProbe(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archRegisterRead8} {read 8-bit value from a register} {<b( class="routine")?>_archRegisterRead8\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archRegisterRead8" class="routine">_archRegisterRead8(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archRegisterRead16} {read 16-bit value from a register} {<b( class="routine")?>_archRegisterRead16\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archRegisterRead16" class="routine">_archRegisterRead16(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archRegisterRead32} {read 32-bit value from a register} {<b( class="routine")?>_archRegisterRead32\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archRegisterRead32" class="routine">_archRegisterRead32(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archRegisterRead64} {read 64-bit value from a register} {<b( class="routine")?>_archRegisterRead64\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archRegisterRead64" class="routine">_archRegisterRead64(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archRegisterWrite8} {write 8-bits to a register} {<b( class="routine")?>_archRegisterWrite8\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archRegisterWrite8" class="routine">_archRegisterWrite8(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archRegisterWrite16} {write 16-bits to a register} {<b( class="routine")?>_archRegisterWrite16\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archRegisterWrite16" class="routine">_archRegisterWrite16(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archRegisterWrite32} {write 32-bits to a register} {<b( class="routine")?>_archRegisterWrite32\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archRegisterWrite32" class="routine">_archRegisterWrite32(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archRegisterWrite64} {write 64-bits to a register} {<b( class="routine")?>_archRegisterWrite64\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archRegisterWrite64" class="routine">_archRegisterWrite64(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archVolatileRegisterWrite} {write to a volatile register} {<b( class="routine")?>_archVolatileRegisterWrite\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archVolatileRegisterWrite" class="routine">_archVolatileRegisterWrite(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archVolatileRegisterRead} {read from a volatile register} {<b( class="routine")?>_archVolatileRegisterRead\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archVolatileRegisterRead" class="routine">_archVolatileRegisterRead(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr64_00} {write 64 bits to a mem space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr64_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr64_00" class="routine">_archOptRegWr64_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr64_07} {swap 64 bit data and write to a mem space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr64_07\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr64_07" class="routine">_archOptRegWr64_07(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr64_20} {write 64 bits to an IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr64_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr64_20" class="routine">_archOptRegWr64_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr64_27} {swap and write 64 bits to an IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr64_27\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr64_27" class="routine">_archOptRegWr64_27(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr64_10} {write 64 bits to a mem space register and flush data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr64_10\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr64_10" class="routine">_archOptRegWr64_10(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr64_17} {swap, write 64 bits to a mem space register &amp; flush data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr64_17\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr64_17" class="routine">_archOptRegWr64_17(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr64_30} {write 64 bits to a IO space register and flush data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr64_30\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr64_30" class="routine">_archOptRegWr64_30(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr64_37} {swap, write 64 bits to a IO space register &amp; flush data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr64_37\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr64_37" class="routine">_archOptRegWr64_37(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr32_00} {write 32 bits to mem space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr32_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr32_00" class="routine">_archOptRegWr32_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr32_03} {swap the data and write 32 bits to mem space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr32_03\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr32_03" class="routine">_archOptRegWr32_03(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr32_20} {write 32 bits to an IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr32_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr32_20" class="routine">_archOptRegWr32_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr32_23} {swap and write 32 bits to an IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr32_23\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr32_23" class="routine">_archOptRegWr32_23(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr32_10} {write 32 bits to an mem space register and flush} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr32_10\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr32_10" class="routine">_archOptRegWr32_10(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr32_10} {swap &amp; write 32 bits to an mem space register and flush} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr32_10\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr32_10" class="routine">_archOptRegWr32_10(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr32_30} {write 32 bits to an IO space register and flush} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr32_30\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr32_30" class="routine">_archOptRegWr32_30(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr32_33} {swap and write 32 bits to an IO space register &amp; flush} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr32_33\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr32_33" class="routine">_archOptRegWr32_33(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr16_00} {write 16 bits to a mem space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr16_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr16_00" class="routine">_archOptRegWr16_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr16_01} {swap and write 16 bits to a mem space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr16_01\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr16_01" class="routine">_archOptRegWr16_01(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr16_20} {write 16 bits to an IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr16_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr16_20" class="routine">_archOptRegWr16_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr16_21} {swap and write 16 bits to an IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr16_21\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr16_21" class="routine">_archOptRegWr16_21(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr16_10} {write 16 bits to a mem space register and flush data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr16_10\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr16_10" class="routine">_archOptRegWr16_10(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr16_11} {swap, write 16 bits to mem space register &amp; flush data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr16_11\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr16_11" class="routine">_archOptRegWr16_11(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr16_30} {write 16 bits to IO space register &amp; flush data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr16_30\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr16_30" class="routine">_archOptRegWr16_30(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr16_31} {swap &amp; write 16 bits to IO space register &amp; flush data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr16_31\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr16_31" class="routine">_archOptRegWr16_31(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr8_00} {write 8 bits to mem space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr8_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr8_00" class="routine">_archOptRegWr8_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr8_20} {write 8 bits to IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr8_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr8_20" class="routine">_archOptRegWr8_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr8_10} {write 8 bits to mem space register and flush data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr8_10\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr8_10" class="routine">_archOptRegWr8_10(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWr8_30} {write 8 bits to IO space register and flush data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWr8_30\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWr8_30" class="routine">_archOptRegWr8_30(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd64_00} {write 64 bits to a mem space register and read back} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd64_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd64_00" class="routine">_archOptRegWrRd64_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd64_07} {swap 64 bit data and write &amp; read from mem space} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd64_07\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd64_07" class="routine">_archOptRegWrRd64_07(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd64_20} {write 64 bits to an IO space register and read back} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd64_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd64_20" class="routine">_archOptRegWrRd64_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd64_27} {swap, write 64 bits &amp; read from an IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd64_27\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd64_27" class="routine">_archOptRegWrRd64_27(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd64_10} {write 64 bits to mem space register, flush data &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd64_10\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd64_10" class="routine">_archOptRegWrRd64_10(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd64_17} {swap, write 64 bits to memspace, flush data &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd64_17\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd64_17" class="routine">_archOptRegWrRd64_17(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd64_30} {write 64 bits to IO space register, flush and read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd64_30\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd64_30" class="routine">_archOptRegWrRd64_30(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd64_37} {swap, write 64 bits to IO space, flush &amp; read data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd64_37\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd64_37" class="routine">_archOptRegWrRd64_37(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd32_00} {write 32 bits to mem space register &amp; read back} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd32_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd32_00" class="routine">_archOptRegWrRd32_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd32_03} {swap, write 32 bits to mem space register &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd32_03\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd32_03" class="routine">_archOptRegWrRd32_03(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd32_20} {write 32 bits to an IO space register &amp; read back} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd32_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd32_20" class="routine">_archOptRegWrRd32_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd32_23} {swap, write 32 bits to an IO space register &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd32_23\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd32_23" class="routine">_archOptRegWrRd32_23(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd32_10} {write 32 bits to memspace register, flush &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd32_10\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd32_10" class="routine">_archOptRegWrRd32_10(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd32_13} {swap, write 32 bits to memspace, flush &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd32_13\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd32_13" class="routine">_archOptRegWrRd32_13(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd32_30} {write 32 bits to an IO space register, flush &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd32_30\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd32_30" class="routine">_archOptRegWrRd32_30(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd32_33} {swap, write 32 bits to IO space, flush &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd32_33\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd32_33" class="routine">_archOptRegWrRd32_33(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd16_00} {write 16 bits to a mem space register &amp; read back} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd16_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd16_00" class="routine">_archOptRegWrRd16_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd16_01} {swap, write 16 bits to a mem space register &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd16_01\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd16_01" class="routine">_archOptRegWrRd16_01(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd16_20} {write 16 bits to an IO space register &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd16_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd16_20" class="routine">_archOptRegWrRd16_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd16_21} {swap, write 16 bits to an IO space register &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd16_21\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd16_21" class="routine">_archOptRegWrRd16_21(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd16_10} {write 16 bits to memspace, flush data &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd16_10\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd16_10" class="routine">_archOptRegWrRd16_10(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd16_11} {swap, write 16 bits to memspace, flush &amp; read data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd16_11\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd16_11" class="routine">_archOptRegWrRd16_11(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd16_30} {write 16 bits to IO space, flush &amp; read back data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd16_30\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd16_30" class="routine">_archOptRegWrRd16_30(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd16_31} {swap, write 16 bits to IO space, flush data &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd16_31\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd16_31" class="routine">_archOptRegWrRd16_31(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd8_00} {write 8 bits to mem space register and read back data} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd8_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd8_00" class="routine">_archOptRegWrRd8_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd8_20} {write 8 bits to IO space register and read back} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd8_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd8_20" class="routine">_archOptRegWrRd8_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd8_10} {write 8 bits to mem space register, flush data &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd8_10\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd8_10" class="routine">_archOptRegWrRd8_10(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegWrRd8_30} {write 8 bits to IO space register, flush data &amp; read} {<b( class="routine")?>_archOptRegWrRd8_30\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegWrRd8_30" class="routine">_archOptRegWrRd8_30(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd64_00} {read 64 bits from mem space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd64_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd64_00" class="routine">_archOptRegRd64_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd64_07} {read 64 bits from mem space register and swap data} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd64_07\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd64_07" class="routine">_archOptRegRd64_07(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd64_20} {read 64 bits from IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd64_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd64_20" class="routine">_archOptRegRd64_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd64_27} {read 64 bits from IO space register and swap data} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd64_27\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd64_27" class="routine">_archOptRegRd64_27(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd32_00} {read 32 bits from mem space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd32_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd32_00" class="routine">_archOptRegRd32_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd32_03} {read 32 bits from mem space register and swap data} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd32_03\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd32_03" class="routine">_archOptRegRd32_03(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd32_20} {read 32 bits from IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd32_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd32_20" class="routine">_archOptRegRd32_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd32_23} {read 32 bits from IO space register and swap data} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd32_23\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd32_23" class="routine">_archOptRegRd32_23(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd16_00} {read 16 bits from mem space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd16_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd16_00" class="routine">_archOptRegRd16_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd16_01} {read 16 bits from mem space register and swap data} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd16_01\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd16_01" class="routine">_archOptRegRd16_01(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd16_20} {read 16 bits from IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd16_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd16_20" class="routine">_archOptRegRd16_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd16_21} {read 16 bits from IO space register and swap data} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd16_21\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd16_21" class="routine">_archOptRegRd16_21(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd8_00} {read 8 bits from mem space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd8_00\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd8_00" class="routine">_archOptRegRd8_00(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_archOptRegRd8_20} {read 8 bits from IO space register} {<b( class="routine")?>_archOptRegRd8_20\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_archOptRegRd8_20" class="routine">_archOptRegRd8_20(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{optimizeAccessFunction} {optimize a function based on flags} {<b( class="routine")?>optimizeAccessFunction\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#optimizeAccessFunction" class="routine">optimizeAccessFunction(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbPlbAccessCopy} {copy the access data structure} {<b( class="routine")?>vxbPlbAccessCopy\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbPlbAccessCopy" class="routine">vxbPlbAccessCopy(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{plbAccessInit} {initialize the plb access module} {<b( class="routine")?>plbAccessInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#plbAccessInit" class="routine">plbAccessInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{plbRegister} {register PLB with bus subsystem} {<b( class="routine")?>plbRegister\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#plbRegister" class="routine">plbRegister(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{plbInit1} {first-stage PLB bus initialization} {<b( class="routine")?>plbInit1\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#plbInit1" class="routine">plbInit1(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{plbInit2} {second-stage PLB bus initialization} {<b( class="routine")?>plbInit2\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#plbInit2" class="routine">plbInit2(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{plbConnect} {third-stage PLB bus initialization} {<b( class="routine")?>plbConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#plbConnect" class="routine">plbConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{plbDevMatch} {check whether device and driver go together} {<b( class="routine")?>plbDevMatch\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#plbDevMatch" class="routine">plbDevMatch(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciRegisterProbe} {probe a register on a PCI device} {<b( class="routine")?>pciRegisterProbe\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciRegisterProbe" class="routine">pciRegisterProbe(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciRegisterRead8} {read 8-bit value from a register} {<b( class="routine")?>pciRegisterRead8\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciRegisterRead8" class="routine">pciRegisterRead8(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciRegisterRead16} {read 16-bit value from a register} {<b( class="routine")?>pciRegisterRead16\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciRegisterRead16" class="routine">pciRegisterRead16(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciRegisterRead32} {read 32-bit value from a register} {<b( class="routine")?>pciRegisterRead32\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciRegisterRead32" class="routine">pciRegisterRead32(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciRegisterRead64} {read 64-bit value from a register} {<b( class="routine")?>pciRegisterRead64\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciRegisterRead64" class="routine">pciRegisterRead64(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciRegisterWrite8} {write 8-bits to a register} {<b( class="routine")?>pciRegisterWrite8\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciRegisterWrite8" class="routine">pciRegisterWrite8(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciRegisterWrite16} {write 16-bits to a register} {<b( class="routine")?>pciRegisterWrite16\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciRegisterWrite16" class="routine">pciRegisterWrite16(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciRegisterWrite32} {write 32-bits to a register} {<b( class="routine")?>pciRegisterWrite32\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciRegisterWrite32" class="routine">pciRegisterWrite32(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciRegisterWrite64} {write 64-bits to a register} {<b( class="routine")?>pciRegisterWrite64\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciRegisterWrite64" class="routine">pciRegisterWrite64(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciVolatileRegisterWrite} {write to a volatile register} {<b( class="routine")?>pciVolatileRegisterWrite\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciVolatileRegisterWrite" class="routine">pciVolatileRegisterWrite(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciVolatileRegisterRead} {read from a volatile register} {<b( class="routine")?>pciVolatileRegisterRead\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciVolatileRegisterRead" class="routine">pciVolatileRegisterRead(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciVolatileRegisterWrite8} {write 8-bits to a volatile register} {<b( class="routine")?>pciVolatileRegisterWrite8\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciVolatileRegisterWrite8" class="routine">pciVolatileRegisterWrite8(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciVolatileRegisterWrite16} {write 16-bits to a volatile register} {<b( class="routine")?>pciVolatileRegisterWrite16\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciVolatileRegisterWrite16" class="routine">pciVolatileRegisterWrite16(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciVolatileRegisterWrite32} {write 32-bits to a volatile register} {<b( class="routine")?>pciVolatileRegisterWrite32\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciVolatileRegisterWrite32" class="routine">pciVolatileRegisterWrite32(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciVolatileRegisterWrite64} {write 64-bits to a volatile register} {<b( class="routine")?>pciVolatileRegisterWrite64\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciVolatileRegisterWrite64" class="routine">pciVolatileRegisterWrite64(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciDevControl} {perform device control operations} {<b( class="routine")?>pciDevControl\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciDevControl" class="routine">pciDevControl(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciBusIntEnable} {enable a PCI device interrupt} {<b( class="routine")?>pciBusIntEnable\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciBusIntEnable" class="routine">pciBusIntEnable(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciBusIntDisable} {disable a PCI device interrupt} {<b( class="routine")?>pciBusIntDisable\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciBusIntDisable" class="routine">pciBusIntDisable(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciBusIntAcknowledge} {acknowledge and clear an interrupt} {<b( class="routine")?>pciBusIntAcknowledge\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciBusIntAcknowledge" class="routine">pciBusIntAcknowledge(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciBusIntConnect} {connect an ISR to the device interrupt} {<b( class="routine")?>pciBusIntConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciBusIntConnect" class="routine">pciBusIntConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciBusIntDisconnect} {disconnect an ISR to the device interrupt} {<b( class="routine")?>pciBusIntDisconnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciBusIntDisconnect" class="routine">pciBusIntDisconnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciBusIntVectorGet} {get interrupt vector information} {<b( class="routine")?>pciBusIntVectorGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciBusIntVectorGet" class="routine">pciBusIntVectorGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbPciBusTypeInit} {initialize the PCI bus type} {<b( class="routine")?>vxbPciBusTypeInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbPciBusTypeInit" class="routine">vxbPciBusTypeInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbPciAccessCopy} {copy access function pointers} {<b( class="routine")?>vxbPciAccessCopy\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbPciAccessCopy" class="routine">vxbPciAccessCopy(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciRegister} {register PCI bus type} {<b( class="routine")?>pciRegister\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciRegister" class="routine">pciRegister(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciHcfRecordFind} {find device's HCF pciSlot record} {<b( class="routine")?>pciHcfRecordFind\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciHcfRecordFind" class="routine">pciHcfRecordFind(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciIntrInfoFind} {find device interrupt information} {<b( class="routine")?>pciIntrInfoFind\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciIntrInfoFind" class="routine">pciIntrInfoFind(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciDevMatch} {check whether device and driver go together} {<b( class="routine")?>pciDevMatch\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciDevMatch" class="routine">pciDevMatch(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciInit} {first-pass bus type initialization} {<b( class="routine")?>pciInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciInit" class="routine">pciInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciInit2} {second-pass bus type initialization} {<b( class="routine")?>pciInit2\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciInit2" class="routine">pciInit2(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciConnect} {connect PCI bus type to bus subsystem} {<b( class="routine")?>pciConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciConnect" class="routine">pciConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciDeviceAnnounce} {notify the bus subsystem of a device on PCI} {<b( class="routine")?>pciDeviceAnnounce\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciDeviceAnnounce" class="routine">pciDeviceAnnounce(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciBusAnnounceDevices} {Notify the bus subsystem of all devices on PCI} {<b( class="routine")?>pciBusAnnounceDevices\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciBusAnnounceDevices" class="routine">pciBusAnnounceDevices(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pciDevShow} {show information about PCI device} {<b( class="routine")?>pciDevShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pciDevShow" class="routine">pciDevShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciRegister} {register Pentium PCI host bridge device driver} {<b( class="routine")?>pentiumPciRegister\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciRegister" class="routine">pentiumPciRegister(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciMmuMapAdd} {memory map sysPhysMemDesc  } {<b( class="routine")?>pentiumPciMmuMapAdd\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciMmuMapAdd" class="routine">pentiumPciMmuMapAdd(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciPhysMemHandle} {configure PCI memory for a device} {<b( class="routine")?>pentiumPciPhysMemHandle\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciPhysMemHandle" class="routine">pentiumPciPhysMemHandle(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciPhysMemShow} {display sysPhysMemDesc entries} {<b( class="routine")?>pentiumPciPhysMemShow\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciPhysMemShow" class="routine">pentiumPciPhysMemShow(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciInstInit} {create a Pentium PCI host bridge instance} {<b( class="routine")?>pentiumPciInstInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciInstInit" class="routine">pentiumPciInstInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciInstInit2} {second stage Pentium PCI host bridge device connection} {<b( class="routine")?>pentiumPciInstInit2\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciInstInit2" class="routine">pentiumPciInstInit2(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciInstConnect} {third stage Pentium PCI host bridge device connection} {<b( class="routine")?>pentiumPciInstConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciInstConnect" class="routine">pentiumPciInstConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysPciHostBridgeInit} {initialize the PCI Host Bridge} {<b( class="routine")?>sysPciHostBridgeInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysPciHostBridgeInit" class="routine">sysPciHostBridgeInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciMethodCfgRead} {method for reading from configuration space} {<b( class="routine")?>pentiumPciMethodCfgRead\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciMethodCfgRead" class="routine">pentiumPciMethodCfgRead(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciMethodCfgWrite} {method for writing to configuration space} {<b( class="routine")?>pentiumPciMethodCfgWrite\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciMethodCfgWrite" class="routine">pentiumPciMethodCfgWrite(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciCfgRead} {access method for reading configuration space} {<b( class="routine")?>pentiumPciCfgRead\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciCfgRead" class="routine">pentiumPciCfgRead(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciCfgWrite} {access method for writing configuration space} {<b( class="routine")?>pentiumPciCfgWrite\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciCfgWrite" class="routine">pentiumPciCfgWrite(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciAccessMethodOverride} {method for overriding access routines} {<b( class="routine")?>pentiumPciAccessMethodOverride\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciAccessMethodOverride" class="routine">pentiumPciAccessMethodOverride(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciDevControl} {} {<b( class="routine")?>pentiumPciDevControl\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciDevControl" class="routine">pentiumPciDevControl(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{pentiumPciBusDevGet} {find bus controller } {<b( class="routine")?>pentiumPciBusDevGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#pentiumPciBusDevGet" class="routine">pentiumPciBusDevGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sioNextChannelNumberAssign} {assign a new serial channel number} {<b( class="routine")?>sioNextChannelNumberAssign\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sioNextChannelNumberAssign" class="routine">sioNextChannelNumberAssign(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysSerialChanGet} {get the <constant>SIO_CHAN</constant> device associated with a serial channel } {<b( class="routine")?>sysSerialChanGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysSerialChanGet" class="routine">sysSerialChanGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysSerialChanConnect} {connect the <constant>SIO_CHAN</constant> device} {<b( class="routine")?>sysSerialChanConnect\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysSerialChanConnect" class="routine">sysSerialChanConnect(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysSerialConnectAll} {connect all <constant>SIO_CHAN</constant> devices} {<b( class="routine")?>sysSerialConnectAll\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysSerialConnectAll" class="routine">sysSerialConnectAll(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbInstParamSet} {set driver parameter for specified instance} {<b( class="routine")?>vxbInstParamSet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbInstParamSet" class="routine">vxbInstParamSet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{_vxbInstRetrieve} {retrieve the <constant>VXB_DEVICE_ID</constant> for an instance} {<b( class="routine")?>_vxbInstRetrieve\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#_vxbInstRetrieve" class="routine">_vxbInstRetrieve(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbInstByNameFind} {retrieve the <constant>VXB_DEVICE_ID</constant> for an instance} {<b( class="routine")?>vxbInstByNameFind\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbInstByNameFind" class="routine">vxbInstByNameFind(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbInstParamByNameGet} {retrieve driver parameter value} {<b( class="routine")?>vxbInstParamByNameGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbInstParamByNameGet" class="routine">vxbInstParamByNameGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{vxbInstParamByIndexGet} {retrieve driver parameter value} {<b( class="routine")?>vxbInstParamByIndexGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#vxbInstParamByIndexGet" class="routine">vxbInstParamByIndexGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hardWareInterFaceBusInit} {} {<b( class="routine")?>hardWareInterFaceBusInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hardWareInterFaceBusInit" class="routine">hardWareInterFaceBusInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{hardWareInterFaceInit} {Hardware Interface Pre-Kernel Initialization} {<b( class="routine")?>hardWareInterFaceInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#hardWareInterFaceInit" class="routine">hardWareInterFaceInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysModel} {return the model name of the CPU board} {<b( class="routine")?>sysModel\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysModel" class="routine">sysModel(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysBspRev} {return the BSP version and revision number} {<b( class="routine")?>sysBspRev\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysBspRev" class="routine">sysBspRev(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysHwInit} {initialize the system hardware} {<b( class="routine")?>sysHwInit\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysHwInit" class="routine">sysHwInit(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysHwInit2} {additional system configuration and initialization} {<b( class="routine")?>sysHwInit2\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysHwInit2" class="routine">sysHwInit2(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysPhysMemTop} {get the address of the top of physical memory} {<b( class="routine")?>sysPhysMemTop\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysPhysMemTop" class="routine">sysPhysMemTop(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysMemTop} {get the address of the top of VxWorks memory} {<b( class="routine")?>sysMemTop\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysMemTop" class="routine">sysMemTop(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysToMonitor} {transfer control to the ROM monitor} {<b( class="routine")?>sysToMonitor\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysToMonitor" class="routine">sysToMonitor(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysIntInitPIC} {initialize the interrupt controller} {<b( class="routine")?>sysIntInitPIC\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysIntInitPIC" class="routine">sysIntInitPIC(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysIntLock} {lock out all interrupts} {<b( class="routine")?>sysIntLock\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysIntLock" class="routine">sysIntLock(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysIntUnlock} {unlock the PIC interrupts} {<b( class="routine")?>sysIntUnlock\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysIntUnlock" class="routine">sysIntUnlock(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysIntDisablePIC} {disable a bus interrupt level} {<b( class="routine")?>sysIntDisablePIC\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysIntDisablePIC" class="routine">sysIntDisablePIC(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysIntEnablePIC} {enable a bus interrupt level} {<b( class="routine")?>sysIntEnablePIC\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysIntEnablePIC" class="routine">sysIntEnablePIC(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysIntEoiGet} {get EOI/BOI function and its parameter} {<b( class="routine")?>sysIntEoiGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysIntEoiGet" class="routine">sysIntEoiGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysIntLevel} {get an IRQ(PIC) or INTIN(APIC) number in service} {<b( class="routine")?>sysIntLevel\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysIntLevel" class="routine">sysIntLevel(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysProcNumGet} {get the processor number} {<b( class="routine")?>sysProcNumGet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysProcNumGet" class="routine">sysProcNumGet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysProcNumSet} {set the processor number} {<b( class="routine")?>sysProcNumSet\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysProcNumSet" class="routine">sysProcNumSet(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysDelay} {allow recovery time for port accesses} {<b( class="routine")?>sysDelay\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysDelay" class="routine">sysDelay(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysUsDelay} {delay specified number of microseconds} {<b( class="routine")?>sysUsDelay\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysUsDelay" class="routine">sysUsDelay(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysStrayInt} {Do nothing for stray interrupts.} {<b( class="routine")?>sysStrayInt\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysStrayInt" class="routine">sysStrayInt(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
{sysMmuMapAdd} {insert a new MMU mapping} {<b( class="routine")?>sysMmuMapAdd\(\&nbsp;\)</b>} {<b class="routine"><a href="./sysLib.html#sysMmuMapAdd" class="routine">sysMmuMapAdd(\&nbsp;)</a></b>} {VxWorks APIs} {BSP APIs} {kontron_MOPS} {}
