TSC-10/DD 更新履歴

ver 3.5.06P -> 3.05.16P (2002.7.12)
・[修正] BIOS設定で、USB機能がOFFのままOSをインストールする。その後、本ソフトウェアをインストール          してもシリアルコントローラが動作しない不具合を修正。

ver 3.05.00P -> 3.05.06P (2002.5.1)
・[変更] WindowsXP専用から、Windows95、Windows98(SE)、WindowsME、WindowsNT4Workstation、	 	 Windows2000Professionalにも対応。
・[変更] クローン機能の追加。

ver 3.04.00P -> 3.05.00P (2002.3.7)
・[変更] マルチタッチパネルに対応。
・[修正] 本ソフトウェアのインストール時に、「インストールの中止」を選択しドライバがロードされた後　　　　 タッチパネルに入力すると再起動してしまう不具合を修正。
・[修正] 本ソフトウェアのインストール前に、USBコントローラをPCに接続したままインストールを行うと
　　　　 USBコントローラ数が増えて表示される不具合を修正。

ver 3.04.00P (2002.2.19)
・全面的なコード書き換えに伴うバージョンアップ。ver3.xファーストリリース。


