# 인텔® 네트워크 어댑터 설치

## 인텔® 10GbE 광섬유 서버 어댑터

### 어댑터 설치

1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다. "핫 플러그"를 설치하려면 먼저 서버 설명서를 참조하십시오. 컴퓨터 덮개를 제거합니다.

2. 3.3V PCI-X 슬롯(v1.0a 호환)을 찾은 다음 슬롯 덮개를 제거합니다. 어댑터는 66, 100 및 133MHz의 PCI-X 버스 속도를 지원합니다. 필요한 경우 어댑터를 3.3V PCI(v2.2 호환)에 설치할 수 있지만 성능이 저하됩니다.

3. 어댑터를 슬롯에 잘 고정시킨 다음 브래킷을 단단히 끼웁니다.

4. 컴퓨터 덮개를 다시 덮고 전원 코드를 연결합니다.

### 네트워크 케이블 연결

1. 광섬유 커넥터 덮개를 분리하여 보관하십시오.

2. 네트워크 커넥터를 연결합니다. 대부분의 커넥터에는 해당 위치에 키가 표시되어 있습니다(상단의 TX, 하단의 RX):

   인텔® PRO/10GbE LR 서버 어댑터:
   레이저 파장: 1310 나노미터(눈에 보이지 않음)
   사용할 케이블 유형: 중심 직경이 9.0µm인 단일 모드 화이버
   커넥터 유형: LC.
   최대 케이블 길이: 10km

   인텔® PRO/10GbE SR 서버 어댑터:
   레이저 파장: 850 나노미터(눈에 보이지 않음)
   사용할 케이블 유형: 중심 직경이 62.5µm 또는 50µm인 멀티 모드 화이버
   커넥터 유형: LC.
   최대 케이블 길이: 300m

   길이 제한을 포함한 어댑터의 광학 사양이 케이블 연결 사양과 맞는 경우에는 SC 대 LC와 같이 다른 커넥터 종류에 사용하는 전환 케이블을 사용할 수도 있습니다.

3. 반대쪽 케이블 끝을 호환 가능한 링크 파트너에 연결합니다.

4. 컴퓨터를 시작하고 운영 체제에 따라 아래의 드라이버 설치 안내를 따르십시오.

## 인텔® 10GbE 구리 서버 어댑터

### 어댑터 설치

| 참고: 어댑터에는 탈착식 커넥터 모듈이 설치된 상태로 출고됩니다. 이 어댑터를 컴퓨터에 설치하기 전에 먼저 이 모듈을 제거해야 합니다. 커넥터 모듈을 제거하려면 어댑터 모듈의 걸쇠를 눌러서 마운트로부터 조심스럽게 꺼냅니다. 모듈이 단단하게 안착되어 있을 수 있으므로 적당한 힘을 주어서 풀어야 합니다.

1. 어댑터에서 커넥터 모듈을 제거합니다.

2. 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다. "핫 플러그"를 설치하려면 먼저 서버 설명서를 참조하십시오. 컴퓨터 덮개를 제거합니다.

3. 3.3V PCI-X 슬롯(v1.0a 호환)을 찾은 다음 슬롯 덮개를 제거합니다. 어댑터는 66, 100 및 133MHz의 PCI-X 버스 속도를 지원합니다. 필요한 경우 어댑터를 3.3V PCI(v2.2 호환)에 설치할 수 있지만 성능이 저하됩니다.

4. 어댑터를 슬롯에 잘 고정시킨 다음 브래킷을 단단히 끼웁니다.

5. 컴퓨터 섀시 후면에 있는 구멍을 통해 어댑터 커넥터 모듈을 어댑터 마운트에 다시 삽입합니다. 걸쇠에서 딸깍 소리가 나면 모듈이 안전하게 장착된 것입니다.

6. 컴퓨터 덮개를 다시 덮고 전원 코드를 연결합니다.

### 네트워크 케이블 연결

1. 네트워크 커넥터 부착:

   물리적인 케이블 특성은 IEEE Std 802.3ak, Clause 54 사양을 충족해야 합니다. 필요한 케이블 커넥터는 IEC 61076-3-113으로 규정된 MDI 래치형 소켓입니다.

2. 반대쪽 케이블 끝을 호환 가능한 링크 파트너에 연결합니다.

3. 컴퓨터를 시작하고 운영 체제에 따라 아래의 드라이버 설치 안내를 따르십시오.

## 드라이버와 인텔® PROSet 소프트웨어 설치

### Microsoft* Windows* 운영 체제

| 주: 드라이버를 설치하려면 운영 체제에 대한 관리자 권한이 필요합니다. 지원되는 운영 체제에 대해서는 인텔 10GbE 어댑터 안내서의 시스템 요구 사항 페이지를 참조하십시오.

Windows 시작 시 새 하드웨어인 어댑터가 발견됩니다. 올바른 드라이버를 설치하려면

1. 어댑터가 감지되고 Windows가 Windows 상주 드라이버를 설치하거나 새 하드웨어 발견 마법사를 시작합니다.

2. 마법사가 시작되면 나타나는 메시지를 따라 이 패키지의 CD에서 드라이버를 설치합니다.

3. Windows 상주 드라이버를 설치하는 경우(마법사가 나타나지 않음) 인텔 CD를 넣고 인텔 프로 네트워크 연결 자동 실행 창이 나타나면 드라이버 및 소프트웨어 설치 단추를 클릭하여 드라이버를 업데이트합니다.

### Linux

이 드라이버의 바이너리 RPM* 패키지를 빌드하려면 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'를 실행합니다. 여기서 파일 이름 <filename.tar.gz>는 드라이버의 해당 파일 이름으로 바꾸십시오.

| 참고: 빌드가 올바르게 작동하려면 현재 실행 중인 커널과 설치된 커널 소스의 버전 및 구성이 일치해야 합니다. 커널을 다시 컴파일한 경우에는 시스템을 다시 부팅합니다. RPM 기능은 Red Hat 배포판에서만 테스트되었습니다.

1. 선택한 디렉토리로 기준 드라이버 tar 파일을 이동합니다. 예를 들어, '/home/username/ixgb' or '/usr/local/src/ixgb'를 사용합니다.

2. 파일의 압축을 풉니다. 여기서 <x.x.x>는 드라이버 tar의 버전 번호입니다.

   > tar zxf ixgb-<x.x.x>.tar.gz

3. 드라이버 src 디렉토리로 이동합니다. 여기서 <x.x.x>는 드라이버 tar의 버전 번호입니다.

   > cd ixgb-<x.x.x>/src/

4. 드라이버 모듈을 컴파일합니다.

   > make install

   바이너리가 다음과 같이 설치됩니다.

   > /lib/modules/[KERNEL_VERSION]/kernel/drivers/net/ixgb.o

   위에 보여진 설치 위치가 기본 위치입니다. 일부 Linux 배포판에서는 이러한 위치가 다를 수도 있습니다.

5. 모듈을 설치합니다.

   > insmod ixgb <parameter>=<value>

6. 다음을 입력하여 IP 주소를 인터페이스에 할당합니다. 여기서 <x>는 인터페이스 번호입니다.

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. 인터페이스가 작동하는지 확인합니다. 다음을 입력합니다. 여기서 <IP_address>는 인터페이스를 테스트할 때 동일한 서브넷에 있는 다른 장치의 IP 주소입니다.

   > ping <IP_address>

### FreeBSD

#### 빌드 및 설치

이 드라이버는 FreeBSD 커널, 버전 4.8 이상에서 사용하기 위해 개발된 것입니다.

| 참고: 드라이버 모듈을 컴파일하려면 커널 소스가 설치되어 있어야 합니다.

아래 설명에서 x.x.x는 드라이버 tar 파일의 이름에 표시되어 있는 드라이버 버전입니다.

1. 선택한 디렉토리로 기준 드라이버 tar 파일을 이동합니다. 예를 들어, /home/username/ixgb 또는 /usr/local/src/ixgb를 사용합니다.

2. 파일 압축 풀기:

   > tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz

   압축을 풀면 ixgb-x.x.x 디렉토리가 생성됩니다.

3. man 페이지 설치:
   cd ixgb-x.x.x
   gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz

4. 실행 중인 시스템에 드라이버를 로드하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   cd ixgb-x.x.x
   make

   또는

   cd ixgb-x.x.x/src
   make load

5. IP 주소를 인터페이스에 할당하려면 다음을 입력하십시오.
   ifconfig ixgb<interface_num><IP_address>

6. 인터페이스가 작동하는지 확인합니다. 다음을 입력합니다. 여기서 <IP_address>는 인터페이스를 테스트할 때 동일한 서브넷에 있는 다른 장치의 IP 주소입니다.
   ping <IP_address>

7. 시스템을 부팅할 때 드라이버를 자동으로 로드하려면

cd ixgb-x.x.x/src
make load
cp if_ixgb.ko /modules

Edit/boot/loader.conf를 편집하고 다음 행을 추가합니다.
if_ixgb_load="YES"
또는
커널에 드라이버를 컴파일합니다(항목 8 참조).
Edit/etc/rc.conf를 편집하고 해당 ifconfig_ixgb<interface_num>을 만듭니다.
항목:
ifconfig_ixgb<interface_num>="<ifconfig_settings>"
예제:
ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
참고: 자세한 내용은 ifconfig man 페이지를 참조하십시오.

8. 커널에 드라이버를 컴파일하려면 다음을 입력하십시오.
   cd ixgb-x.x.x/src
   mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
   /usr/src/sys/conf/files.i386 파일을 현집하고 다음 행을 추가합니다.
   dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
   dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb
   이 항목이 있으면 /usr/src/sys/conf/files.i386 파일에서
   /dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
   /dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb
   행을 제거합니다.
   /usr/src/sys/i386/conf에서 커널 구성 파일(예: GENERIC 또는 MYKERNEL)을 편집하고
   다음 행이 있는지 확인하십시오.
   device ixgb
   커널을 컴파일하고 설치합니다. 커널 업데이트를 적용하려면 시스템을 재부팅해야 합니다.

커널 컴파일에 대한 자세한 내용은 FreeBSD 운영 체제 문서를 참조하십시오.

## 상세 정보

자세한 내용은 인텔 CD에 있는 사용자 안내서 나 인텔 지원 웹사이트( http://support.intel.com)를 참조하십시오.

* 법률 정보

`마지막 수정일: 10/11/07 3:49p 수정 버전: 13`