<?xml version="1.0" ?>
<pinplan specifies="all_ports" >
<global>
</global>
<block name="pcie_block">
<pin name="AvlClk_i" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[4]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[5]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[6]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[7]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[8]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[9]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[10]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[11]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraAddress_i[11..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraByteEnable_i[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraByteEnable_i[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraByteEnable_i[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraByteEnable_i[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraByteEnable_i[3..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraChipSelect_i" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraRead" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWrite" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[4]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[5]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[6]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[7]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[8]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[9]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[10]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[11]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[12]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[13]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[14]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[15]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[16]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[17]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[18]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[19]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[20]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[21]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[22]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[23]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[24]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[25]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[26]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[27]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[28]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[29]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[30]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[31]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraWriteData_i[31..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmIrqNum_i[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmIrqNum_i[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmIrqNum_i[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmIrqNum_i[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmIrqNum_i[4]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmIrqNum_i[5]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmIrqNum_i[5..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmIrq_i" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadDataValid_i" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[4]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[5]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[6]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[7]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[8]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[9]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[10]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[11]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[12]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[13]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[14]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[15]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[16]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[17]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[18]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[19]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[20]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[21]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[22]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[23]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[24]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[25]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[26]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[27]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[28]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[29]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[30]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[31]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[32]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[33]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[34]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[35]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[36]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[37]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[38]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[39]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[40]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[41]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[42]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[43]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[44]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[45]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[46]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[47]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[48]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[49]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[50]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[51]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[52]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[53]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[54]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[55]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[56]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[57]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[58]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[59]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[60]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[61]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[62]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[63]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmReadData_i[63..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="RxmWaitRequest_i" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[4]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[5]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[6]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[7]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[8]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[9]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[10]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[11]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[12]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[13]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[14]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[15]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[16]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsAddress_i[16..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsBurstCount_i[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsBurstCount_i[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsBurstCount_i[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsBurstCount_i[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsBurstCount_i[4]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsBurstCount_i[5]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsBurstCount_i[6]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsBurstCount_i[7]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsBurstCount_i[8]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsBurstCount_i[9]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsBurstCount_i[9..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsByteEnable_i[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsByteEnable_i[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsByteEnable_i[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsByteEnable_i[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsByteEnable_i[4]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsByteEnable_i[5]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsByteEnable_i[6]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsByteEnable_i[7]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsByteEnable_i[7..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsChipSelect_i" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsRead_i" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[4]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[5]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[6]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[7]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[8]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[9]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[10]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[11]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[12]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[13]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[14]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[15]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[16]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[17]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[18]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[19]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[20]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[21]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[22]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[23]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[24]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[25]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[26]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[27]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[28]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[29]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[30]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[31]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[32]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[33]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[34]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[35]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[36]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[37]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[38]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[39]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[40]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[41]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[42]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[43]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[44]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[45]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[46]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[47]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[48]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[49]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[50]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[51]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[52]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[53]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[54]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[55]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[56]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[57]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[58]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[59]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[60]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[61]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[62]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[63]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWriteData_i[63..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="TxsWrite_i" direction="input" scope="internal" />
<pin name="busy_altgxb_reconfig" direction="input" scope="internal" />
<pin name="cal_blk_clk" direction="input" scope="internal" />
<pin name="fixedclk_serdes" direction="input" scope="internal" />
<pin name="gxb_powerdown" direction="input" scope="internal" />
<pin name="pcie_rstn" direction="input" scope="internal" />
<pin name="phystatus_ext" direction="input" scope="internal" />
<pin name="pipe_mode" direction="input" scope="internal" />
<pin name="pll_powerdown" direction="input" scope="internal" />
<pin name="reconfig_clk" direction="input" scope="internal" />
<pin name="reconfig_togxb[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="reconfig_togxb[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="reconfig_togxb[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="reconfig_togxb[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="reconfig_togxb[3..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="refclk" direction="input" scope="external" io_standard="HCSL" />
<pin name="reset_n" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rx_in0" direction="input" scope="external" />
<pin name="rxdata0_ext[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxdata0_ext[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxdata0_ext[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxdata0_ext[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxdata0_ext[4]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxdata0_ext[5]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxdata0_ext[6]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxdata0_ext[7]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxdata0_ext[7..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxdatak0_ext" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxelecidle0_ext" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxstatus0_ext[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxstatus0_ext[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxstatus0_ext[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxstatus0_ext[2..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="rxvalid0_ext" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[1]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[2]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[3]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[4]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[5]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[6]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[7]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[8]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[9]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[10]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[11]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[12]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[13]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[14]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[15]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[16]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[17]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[18]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[19]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[20]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[21]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[22]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[23]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[24]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[25]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[26]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[27]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[28]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[29]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[30]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[31]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[32]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[33]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[34]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[35]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[36]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[37]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[38]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[39]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="test_in[39..0]" direction="input" scope="internal" />
<pin name="CraIrq_o" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[4]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[5]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[6]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[7]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[8]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[9]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[10]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[11]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[12]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[13]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[14]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[15]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[16]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[17]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[18]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[19]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[20]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[21]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[22]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[23]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[24]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[25]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[26]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[27]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[28]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[29]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[30]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[31]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraReadData_o[31..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="CraWaitRequest_o" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[4]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[5]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[6]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[7]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[8]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[9]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[10]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[11]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[12]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[13]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[14]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[15]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[16]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[17]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[18]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[19]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[20]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[21]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[22]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[23]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[24]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[25]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[26]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[27]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[28]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[29]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[30]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[31]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmAddress_o[31..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmBurstCount_o[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmBurstCount_o[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmBurstCount_o[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmBurstCount_o[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmBurstCount_o[4]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmBurstCount_o[5]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmBurstCount_o[6]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmBurstCount_o[7]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmBurstCount_o[8]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmBurstCount_o[9]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmBurstCount_o[9..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmByteEnable_o[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmByteEnable_o[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmByteEnable_o[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmByteEnable_o[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmByteEnable_o[4]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmByteEnable_o[5]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmByteEnable_o[6]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmByteEnable_o[7]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmByteEnable_o[7..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmRead_o" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmResetRequest_o" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[4]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[5]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[6]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[7]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[8]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[9]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[10]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[11]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[12]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[13]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[14]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[15]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[16]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[17]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[18]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[19]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[20]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[21]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[22]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[23]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[24]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[25]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[26]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[27]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[28]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[29]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[30]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[31]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[32]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[33]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[34]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[35]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[36]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[37]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[38]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[39]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[40]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[41]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[42]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[43]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[44]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[45]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[46]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[47]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[48]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[49]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[50]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[51]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[52]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[53]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[54]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[55]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[56]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[57]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[58]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[59]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[60]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[61]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[62]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[63]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWriteData_o[63..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="RxmWrite_o" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadDataValid_o" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[4]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[5]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[6]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[7]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[8]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[9]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[10]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[11]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[12]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[13]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[14]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[15]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[16]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[17]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[18]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[19]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[20]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[21]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[22]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[23]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[24]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[25]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[26]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[27]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[28]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[29]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[30]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[31]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[32]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[33]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[34]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[35]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[36]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[37]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[38]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[39]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[40]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[41]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[42]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[43]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[44]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[45]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[46]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[47]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[48]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[49]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[50]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[51]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[52]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[53]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[54]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[55]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[56]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[57]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[58]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[59]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[60]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[61]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[62]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[63]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsReadData_o[63..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="TxsWaitRequest_o" direction="output" scope="internal" />
<pin name="clk125_out" direction="output" scope="internal" />
<pin name="clk250_out" direction="output" scope="internal" />
<pin name="clk500_out" direction="output" scope="internal" />
<pin name="lane_act[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="lane_act[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="lane_act[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="lane_act[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="lane_act[3..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="ltssm[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="ltssm[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="ltssm[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="ltssm[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="ltssm[4]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="ltssm[4..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="pcie_core_clk" direction="output" scope="internal" />
<pin name="powerdown_ext[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="powerdown_ext[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="powerdown_ext[1..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="rate_ext" direction="output" scope="internal" />
<pin name="rc_pll_locked" direction="output" scope="internal" />
<pin name="rc_rx_digitalreset" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[4]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[5]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[6]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[7]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[8]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[9]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[10]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[11]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[12]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[13]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[14]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[15]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[16]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reconfig_fromgxb[16..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="reset_status" direction="output" scope="internal" />
<pin name="rxpolarity0_ext" direction="output" scope="internal" />
<pin name="suc_spd_neg" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_add[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_add[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_add[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_add[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_add[3..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[4]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[5]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[6]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[7]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[8]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[9]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[10]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[11]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[12]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[13]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[14]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[15]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[16]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[17]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[18]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[19]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[20]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[21]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[22]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[23]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[24]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[25]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[26]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[27]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[28]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[29]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[30]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[31]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl[31..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_ctl_wr" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[4]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[5]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[6]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[7]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[8]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[9]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[10]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[11]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[12]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[13]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[14]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[15]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[16]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[17]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[18]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[19]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[20]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[21]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[22]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[23]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[24]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[25]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[26]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[27]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[28]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[29]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[30]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[31]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[32]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[33]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[34]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[35]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[36]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[37]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[38]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[39]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[40]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[41]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[42]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[43]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[44]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[45]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[46]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[47]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[48]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[49]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[50]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[51]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[52]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts[52..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tl_cfg_sts_wr" direction="output" scope="internal" />
<pin name="tx_out0" direction="output" scope="external" />
<pin name="txcompl0_ext" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txdata0_ext[0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txdata0_ext[1]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txdata0_ext[2]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txdata0_ext[3]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txdata0_ext[4]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txdata0_ext[5]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txdata0_ext[6]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txdata0_ext[7]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txdata0_ext[7..0]" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txdatak0_ext" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txdetectrx_ext" direction="output" scope="internal" />
<pin name="txelecidle0_ext" direction="output" scope="internal" />
</block>
</pinplan>
